Приложение

к письму от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о несчастных случаях на производстве, произошедших в организациях,

зарегистрированных на территории города Сургута

1 квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата происшествия.  классификация НС, количество пострадавших | Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего | Вид происшествия | Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы | Причины несчастного случая, допущенные нарушения | Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем | Меры, принятые по результатам расследования органами надзора и контроля |
|
|  | 17.01.2015 Тяжёлый несчастный случай, пострадавший - 1 человек. | 11.10. - добыча полезных ископаемых.  Вышкомонтажник -сварщик 5 разряда. Возраст- 52 года. | Удар падающими деталями при работе с ними | При выполнении работ по монтажу буровой установки от удара кувалдой металлическая пластина отскочила от ребра швеллера в лицо работнику. Получен ушиб головного мозга, прелом костей носа. | Основная: нарушение технологического процесса.  Сопутствующие: нарушение производственной дисциплины, выразившееся в невыполнении указаний производителя работ, несогласованности действий исполнителями работ | 1. Проведён внеплановый инструктаж персоналу вышкомонтажных бригад.   1. Направлены на внеочередное обучение по охране руда лица, допустившие нарушения требований безопасности. 2. Обеспечен контроль за организацией безопасного производства работ при ремонте металлоконструкций. | Применены меры административной ответственности |
| 2. | 20.01.2015 Тяжёлый несчастный случай, пострадавший - 1 человек | 85.11. – здравоохранение. Врач. Возраст – 26 лет. | Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания | При выходе из помещения ординаторской, оступилась и упала, в результате чего получила закрытый перелом скуловой кости. | Основная: неосторожность при передвижении | Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения работников учреждения. |  |
|  | 17.02.2015  Тяжёлый несчастный случай, пострадавший - 1 человек | 11.10. - добыча полезных ископаемых.  Тракторист 7 разряда. Возраст – 60 лет. | Падение при разности уровней высот | При подъёме по штатно установленной лестнице трактора К-703 для фиксации стрелы упал с высоты. Получил переломо-вывих со смещением, со стенозом спинномозгового канала. | Основная: неудовлетворительная организация производства работ.  Сопутствующие: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (0,49%0) | 1. Проведена проверка технического состояния штатно установленных лестниц для подъёма на крышу сварочного агрегата. 2. Подготовлены мероприятия по разработке конструкции механизма для подъёма, спуска и регулировки угла наклона осветительных приборов, обеспечивающих выполнение данных операций без подъёма тракториста на крышу сварочного агрегата. 3. Направлено письмо на завод-изготовитель по согласованию применения конструкций. 4. Запрещено использование штатно установленных лестниц на сварочных агрегатах на базе К-700, К-703, К-706, К-708. | Применены меры административной ответственности |
|  | 23.02.2015 Тяжёлый несчастный случай, 1 человек | 11.10. - добыча полезных ископаемых. Помощник бурильщика. Возраст – 28 лет. | Удары падающими предметами и деталями при работе с ними | На участке ведения буровых работ при падении трубы с высоты 3-х метров был травмирован по голове. В результате получил ушиб головного мозга, компрессионно - оскольчатый перелом позвоночника | Основная:  нарушение технологического процесса, выразившееся в несогласованности действий исполнителями работ (подъем трубы НКТ с незакрытым трубным элеватором без сигнала помощнику бурильщика при нахождении его в опасной зоне).  Сопутствующие:  отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц – мастеров по опробованию (испытанию) скважин и их помощников за безопасным производством работ. | 1. Проведена внеочередная проверка знаний по охране труда ответственным лицам, допустившим нарушения требований охраны труда. 2. Обеспечен контроль со стороны ответственных лиц за безопасным производством работ. 3. Проведён внеплановый инструктаж персоналу бригад по опробованию (испытанию) скважин с отработкой на рабочих местах безопасных приёмов работ при спускоподъёмных операциях. | Применены меры административной ответственности |
|  | 05.03.2015 Смертельный, 1 человек | 60.30. - транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки. Машинист экскаватора. Возраст 53 года. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами. | При производстве ремонтных работ на линейной части магистрального газопровода произошло опрокидывание экскаватора в траншею. При опрокидывании кабина ударилась о торец трубы газопровода. В результате удара машинист экскаватора был зажат между торцом трубы газопровода и деформированным корпусом кабины, получил травмы несовместимые с жизнью | Основная:  несовершенство технологического процесса, выразившиеся в отсутствии в ППР мероприятий по обеспечению безопасного продвижения транспортных средств на ремонтируемом участке магистрального газопровода.  Сопутствующие:  недостатки в организации безопасной эксплуатации транспортных средств (без учёта рекомендаций Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию завода-изготовителя).  Отсутствие контроля со стороны должностных лиц по организации и обеспечению безопасного передвижения специальной техники в ночное время на уклонах микрорельефа местности и в условиях перепада температуры наружного воздуха. | 1. Пересмотрены и внесены дополнения в инструкцию по охране труда для машиниста экскаватора. 2. В проекты производства работ на ремонт дефектов на газопроводах включены мероприятия по обеспечению безопасного продвижения транспортных средств, разработаны и утверждены транспортно-технологические схемы по продвижению специальной техники. | Применены меры административной ответственности |
|  | 06.03.2015 Тяжёлый несчастный случай, 1 человек | 17.53 -  Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них. Аппаратчик формования химического волокна. Возраст -27 лет. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами | При обслуживании намоточной машины пытался удалить обрывки кромки полотна не останавливая машины. При автоматическом перемещении рулона по направляющим прижало большой палец правой руки. В результате произошёл травматический отрыв пальца. | Основная:  неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске к производству работ лица, находившегося в состоянии алкогольного опьянения (0,62%0).  Сопутствующие:  не обеспечен надлежащий контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины.  Пострадавший нарушил требования безопасности при работе на намоточной машине. | 1. Проведено внеплановое обучение по охране труда аппаратчикам формования. 2. Обозначены предупреждающими знаками наиболее опасные места производства работ. | Применены меры административной ответственности |
|  | 13.03.2015 Смертельный, 1 человек | 11.10 - добыча полезных ископаемых. Вышкомонтажник - электромонтёр, Возраст – 51 год. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними) | При производстве работ по установке направляющих балок с помощью подъёмника монтажного ПМ-25 произошло защемление пострадавшего между подъёмником и балкой. В результате получены травмы не совместимые с жизнью. | Основная:  Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств ПМ-25.  Сопутствующие:  Не обеспечен надлежащий контроль за ходом выполнения работ на кусте. | 1. Руководитель структурного подразделения, производитель работ направлены на внеочередное обучение по охране труда. 2. Проведён внеплановый инструктаж работникам организации: трактористам, машинистам кранов ПМ-25, КП-25 по особенностям производства работ при использовании специальной техники. | Применены меры административной ответственности |
|  | 24.03.2015Групповой, пострадавших – 2 человека | 28.1. - производство строительных металлических конструкций и изделий. Электросварщик (возраст – 56 лет), монтажник технологических трубопроводов. Возраст – 29 лет. | Повреждения в результате аварий, взрывов и катастроф техногенного характера | При производстве огневых работ на автоцистерне произошла её разгерметизация и взрыв в результате скопления горючих паров. Электрогазосварщик погиб, монтажник получил телесные повреждения. | Основные:  Нарушение технологического процесса, выразившееся в производстве огневых (сварочных) работ без подготовки рабочего места.  Нарушены требования Межотраслевых правил по охране труда при электросварочных и газосварочных работах.  Нарушены требования Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте.  Сопутствующие:  Нарушение производственной дисциплины, выразившееся в пренебрежении опасностью, требованиями охраны труда. | 1. Проведён внеплановый инструктаж с работниками рабочих профессий по теме: «Проведение взрыво- и пожароопасных работ». 2. Проведена очередная проверка знаний требований охраны труда ответственным должностным лицам (механику, прорабу); рабочим: газоэлектросварщик, монтажник. | Применены меры административной ответственности |
|  | 26.03.2015Смертельный, 1 человек. | 45.1. - подготовка строительного участка Машинист экскаватора. Возраст – 56 лет. | Обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и др. | При загрузке самосвала песком на территории песчаного штабеля (грунтовой намытый песок) произошло обрушение породы (смёрзшейся грунт) на кабину экскаватора, в результате машинист придавленный в кабине получил травмы не совместимые с жизнью | Основная:  Нарушение технологического процесса, выразившиеся в выполнении работ не соответствующих технологии, без предварительного рыхления мёрзлого грунта и его удаления.  Сопутствующие:  Неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие надзора и контроля со стороны должностных лиц за ходом выполнения работ. | 1. Проведена внеочередная проверка знаний руководителю организации, машинистам экскаватора. 2. Обеспечен постоянный контроль и надзор со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Применены меры административной ответственности |
|  | 26.03.2015  Тяжёлый – 1 человек. | 60.21 - деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта. Водитель. Возраст – 54 года. | Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов | При неизвестных обстоятельствах получил черепно-мозговую травму | Основная: прочие | Проведён внеплановый инструктаж всему водительскому составу по мерам безопасности при нахождении на территории предприятия, а также за её пределами |  |
|  | 29.03.2015  Смертельный – 1 человек. | 11.20 - предоставление услуг по добыче нефти и газа. Моторист цементировочного агрегата 6 разряда. Возраст – 32 года. | Транспортные происшествия на наземном транспорте | При запуске двигателя выполнил пуск стартера путём перемыкания клемм отвёрткой находясь под кабиной автомобиля. При этом, при выходе из автомобиля не предпринял мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства: не привёл в рабочее положение ручной тормоз, рычаг коробки перемены передач оставил на включённой второй передаче, не поставил под колеса противооткатные упоры. В результате автомобиль пришёл в самопроизвольное, неуправляемое движение, а находившийся под ним работник был травмирован смертельно колёсами транспортного средства | Основная:  Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в непринятии мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства  Сопутствующие:  Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств | Проведены внеплановые инструктажи всему водительскому составу по мерам безопасности при запуске двигателя автомобиля. |  |