Подготовлено с использованием информационно-правовой системы ГАРАНТ
Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 июля 2019 г. N 10-нп
"Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
ГАРАНТ:
Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2018 года N 127 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 - 2023 годы", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 марта 2019 года N 121-рп "О плане мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 год", приказываю:
1. Утвердить понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденным приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года N 11-нп "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 25 декабря 2017 года N 12-нп "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", согласно приложениям 1 - 22 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 17 ноября 2014 года N 58-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 26 мая 2015 года N 10-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 27 июля 2015 года N 20-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 19 октября 2015 года N 41-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 9 марта 2016 года N 7-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 21 июня 2016 года N 13-нп "О внесении изменения в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 21 ноября 2016 года N 28-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг";
от 12 марта 2018 года N 8-нп "О внесении изменения в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года N 36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг".
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Директор Департамента
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры	И.А. Ким	

Приложение 10
к приказу Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 17 июля 2019 года N 10-нп

г. Сургут
Понижающие коэффициенты
к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по г. Сургут

N
п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (м3 на человека) в месяц, Гкал на 1 м3 воды	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (м3 на человека) в месяц, Гкал на 1 м3 воды	Понижаю-
щий коэффици-
ент к нормативам	Применение коэффициента	
1	2	3	4	5	6	
1	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению	
1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0191	0,0540	0,354	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.2	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0454	0,0540	0,841	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилых домов с отбором горячей воды из систем теплоснабжения	
1.3	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0191	0,0272	0,702	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.4	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0191	0,0524	0,358	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой отопления	
1.5	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0246	0,0524	0,470	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных, жилых домов и общежитий коридорного типа с закрытой системой теплоснабжения	
1.6	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0421	0,0524	0,823	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с отбором горячей воды из систем теплоснабжения	
1.7	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0191	0,0231	0,820	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.8	3 - 4-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0191	0,0329	0,564	к нормативу по отоплению, для 3 - 4-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.9	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0191	0,0228	0,859	к нормативу по отоплению, для 3-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой отопления	
1.10	5-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0191	0,0296	0,624	к нормативу по отоплению, для 5-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.11	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0227	0,0544	0,406	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.12	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0246	0,0544	0,452	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных, жилых домов и общежитий коридорного типа с закрытой системой теплоснабжения	
1.13	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0421	0,0544	0,781	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с отбором горячей воды из систем теплоснабжения	
1.14	3 - 4-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0227	0,0347	0,638	к нормативу по отоплению, для 3 - 4-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.15	5 - 9-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0227	0,0302	0,730	к нормативу по отоплению, для 5 - 9-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.16	5 - 9-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0254	0,0302	0,925	к нормативу по отоплению, для 5 - 9-этажных многоквартирных и жилых домов с отбором горячей воды из систем теплоснабжения	
1.17	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0221	0,0595	0,360	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения	
1.18	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0246	0,0595	0,413	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных, жилых домов и общежития коридорного типа с закрытой системой теплоснабжения	
1.19	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года	0,0221	0,0277	0,798	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.20	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0221	0,0553	0,388	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
1.21	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0246	0,0553	0,444	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных, жилых домов и общежитий коридорного типа с закрытой системой теплоснабжения	
1.22	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года	0,0221	0,0482	0,458	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения	
2	Понижающие коэффициенты к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению	
2.1	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0708 <*>	0,0803	0,882	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению	
2.2	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0708 <*>	0,0741	0,955	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению	

Примечание:
<*> нормативы, применяемые на территории г. Сургута до 1 июля 2019 года.