Знаки пожарной безопасности - важный элемент обеспечения безопасности

Знаки пожарной безопасности - специальные знаки, определяющие поведение людей в организациях, а также указывающие на размещение средств противопожарной защиты.

В соответствии с п. 36 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Вместе с тем, в соответствии с п. 11 вышеуказанного постановления руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".

Знаки пожарной безопасности предназначены для регулирования поведения человека в целях предотвращения пожара, выполнения им определенных действий при пожаре и для обеспечения безопасности на производстве. Применение знаков безопасности обязательно для всех организаций на территории Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм.

Эти знаки размещены в супермаркете, в театре, в метро, во всех общественных зданиях. Именно они подскажут Вам, что можно и нужно делать в данном месте и чего нельзя. Именно ориентируясь на них нужно эвакуироваться из незнакомого здания в случае пожара, а не бежать за обезумевшей от паники толпой. Говорите, что Вы их никогда не видели? Давайте вспоминать вместе.

Белая надпись на зеленом фоне «Запасной выход». Да, эта указательный знак и при пожаре он сообщает вам, что спасение близко и выход здесь. Чтобы добраться до этого знака, вам нужно следовать указаниям других пожарных знаков. Видели белого бегущего человечка на зеленом фоне и белою стрелочку - следуйте за ним - знаки так и называются: «направление эвакуационного выхода».

Теперь представьте, что путь к выходу вам перекрыл огонь. Рядом с собой Вы увидели красный квадрат с белым огнетушителем. Этот пожарный знак указывает, что здесь хранится огнетушитель. В случае пожара смело берите его и применяйте для тушения возгорания. Только не переоценивайте свои силы. Он тяжелый.

Или вот, нужно срочно вызвать пожарных, а сотовый вне зоны доступа. Не беда. Красный квадрат с телефонной трубкой указывает, откуда в случае пожара можно позвонить.

И, конечно же, чтобы предотвратить пожар, всегда и везде соблюдайте требования запрещающих знаков.

**Запрещающие знаки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/bf399c58-c3d9-473e-8422-6a416aab342d.png | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара.На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/8e21e154-5035-4774-a1bc-b2814cd48688.png | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/a1cde5e4-f132-462c-9a34-2868b9962425.png | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/4695f090-ba90-4662-b517-7806d72bce61.png | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/34cad8e2-e7e7-40bc-9c74-c3884e49126b.png | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/6b644ea7-1592-4610-828c-17cb3719917f.png | Запрещается пользоваться лифтом для подъема людей |   |

**Предупреждающие знаки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/9105203d-068b-4b49-a3b6-57950b90c8b9.png | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами.На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/c884edc2-66b7-49f7-b772-595d74af09ef.png | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами.На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/410a674f-4e74-4de8-9590-a9ec20e64741.png | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя. |

**Предписывающие знаки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/74f7a316-7595-4f60-9b0c-71b6223d8d72.png | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/3fa24e51-fe6c-49de-935e-995e6d106baa.png | Отключить электропитание | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/79c68a3e-d39b-45b3-bd86-385004ae1079.png | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производственных объектах. |

**Указательные знаки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/eda026ca-81e1-451b-8100-8b5335171a11.png | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/76d4a924-2278-4f01-a1f2-bd9e81a44c18.png | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/676df281-715e-470a-9713-b85fa62a459d.png | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/3f8e4012-097f-4be5-9e8d-7db456a6d064.png | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/c9d90eac-edc0-4979-bfc8-e66f6596e14b.png | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/48cb6726-e325-4518-8946-aba6cc3a5dfa.png | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/3fc76068-9a85-4462-b56a-ec30bea1c1fa.png | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/14869246-b7b2-4ab8-8846-8b9de2f5e7cf.png | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/d6ede476-9487-4b0a-ba0d-f769d2bc5b75.png | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/9b93e813-ed32-42b9-b28f-27273c5695c3.png | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/e25639fa-6fad-4978-87bc-8d7b6907402b.png | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противо-дымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/8d707ea0-2c87-43ec-858b-923382c5a367.png | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |

**Указательные знаки для целей эвакуации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/2602d897-789e-4408-89e5-03251c18a7b2.png | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны.На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/dc85a34b-2a90-4132-ba37-3c17e659459f.png | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны.На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/0806c3ba-9941-4a27-bad3-6f95a7895322.png | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/73749324-d1f5-47fa-b3f9-39d50a37f360.png | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/19528ac8-f90f-4b2c-b0a7-ccc376f1e118.png | Направление к эвакуационному выходу направо/налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/9e3d3ccb-2a65-4e1f-9a88-d225dbc4b953.png | Направление к эвакуационному выходу направо/налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/f9024309-65ca-408d-b812-0f645472fb86.png | Направление к эвакуационному выходу направо/налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/abf0fc13-4935-41ec-acd0-1c9b62dc1763.png | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний/левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/5374503f-eb36-45bf-9c78-14d7d595853e.png | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/94ce3eb3-017f-494c-8486-5570758a8253.png | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/fc1c992f-a9f3-40e2-8380-d19c373dbb19.png | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/6aaf8a95-7524-4b73-82f2-6a2813ea39d5.png | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/c2013f40-9fd2-4c30-95c2-b213975b0580.png | Открывать движением от себя/на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/bac83e56-a09d-4ec4-bd5a-19709164817e.png | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/360b353d-78a4-4a7e-b29c-c6c10e0f7b36.png | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/473ae7e7-3062-4694-ae9a-cb16bbc45140.png | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/img/article/d9aa2b48-0d02-4e33-8004-00d4fbff3815.png | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода. |