**Правила
пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 835
«Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 29.06.2005 № 501 «Об утверждении Правил технического надзора
за маломерными судами, поднадзорными государственной инспекции
по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами»
и от 29.06.2005 № 502 «Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 № 129 «Об утверждении Правил плавания
по внутренним водным путям Российской Федерации» (с изменениями
на 31.03.2003) и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящие Правила устанавливают порядок использования водных объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) для плавания на маломерных судах (далее также - суда)
и обязательны для всех судоводителей маломерных судов (далее - судоводители)
и лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных судов и баз (сооружений).

1.2. Для целей настоящих Правил под маломерными судами в соответствии
с федеральным законодательством понимаются принадлежащие юридическим
и физическим лицам:

- самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных судов, судов смешанного (река - море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных безмоторных судов - менее 225 килограммов),

эксплуатируемые во внутренних водах;

- прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда и плавучие средства пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, военных
и спортивных судов), используемые в целях мореплавания.

1.3. Водные объекты на территории автономного округа (далее - водные объекты) могут использоваться для плавания на маломерных судах гражданами
и юридическими лицами для обеспечения собственных нужд
и предпринимательской деятельности.

Использование водных объектов юридическими лицами и гражданами
для предпринимательской деятельности разрешается только после получения лицензии на отдельные виды деятельности, если иное не установлено действующим законодательством.

Использование водных объектов для плавания на маломерных судах
на судоходных водоемах и водотоках разрешается после схода льда до ледостава,
а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава.

1.4. Использование водных объектов или их частей может быть ограничено, приостановлено или запрещено в порядке, установленном действующим законодательством, о чем население оповещается органом, установившим запрет или ограничение, через средства массовой информации специальными информационными знаками или иным способом.

1.5. Руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющие маломерные суда, указанные в [пункте 1.2](#sub_10012) настоящих Правил, и базы (сооружения), назначают должностных лиц, ответственных за безопасность их эксплуатации.

1.6. Проведение на водных объектах соревнований (регат), водных праздников и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов разрешается по согласованию с соответствующими органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции на водных объектах.

1.7. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа.

1.8. Контроль и надзор за выполнением требований настоящих Правил осуществляют Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа в пределах установленных полномочий

**II. Порядок пользования водными объектами для плавания на маломерных судах**

2.1. Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах

разрешается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения регистрационного (бортового) номера контрастной несмываемой краской по обоим
бортам судна на расстоянии - длины корпуса от форштевня одной строкой (высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, шириной 100 мм, а толщина линий - 15 - 20 мм), технического освидетельствования (осмотра), в исправном техническом состоянии, с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны,
при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием, указанном в [приложении 1](#sub_1000) к настоящим Правилам.

2.2. Принадлежащие физическим лицам гребные лодки грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарки - менее 150 килограммов и надувные (безмоторные) суда - менее 225 килограммов допускаются к эксплуатации
без регистрации и технического освидетельствования, с соблюдением их владельцами и судоводителями настоящих Правил, других нормативов
и требований, обеспечивающих безопасность плавания, охрану жизни людей
на воде.

2.3. Исключен.

2.4. Эксплуатация маломерных судов должна производиться с соблюдением природоохранного законодательства, а также технических норм и требований.

2.5. Лица, эксплуатирующие маломерные суда, в обязательном порядке информируют Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, исполнительные органы государственной власти автономного округа, осуществляющие государственное управление в области использования и охраны окружающей среды, о случаях загрязнения окружающей среды, сбросах неочищенных сточных вод, аварийных разливов горюче-смазочных материалов, массовой гибели рыб и других биоресурсов.

2.6. Пользование маломерными судами запрещается при наличии технических неисправностей, указанных в [приложении 3](#sub_3000) к настоящим Правилам.

2.7. При плавании на маломерных судах запрещается:

а) управлять маломерным судном:

- не зарегистрированным в установленном порядке;

- не прошедшим технического освидетельствования (осмотра);

- не несущим бортовых номеров;

- переоборудованным без соответствующего разрешения;

- с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений
по району и условиям плавания;

- без удостоверения на право управления маломерным судном;

- в состоянии опьянения;

б) передавать управление судном лицу, не имеющему права управления
или находящемуся в состоянии опьянения;

в) превышать установленные скорости движения;

г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;

д) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим
средствам, знакам судоходной и навигационной обстановки;

е) заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы
без специального разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;

ж) в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором
или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;

з) приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;

и) перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;

к) швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, доков (плавдоков) и под мостами, маневрировать в непосредственной близости
от транспортных и технических судов морского и речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству;

л) устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей записи в судовом билете;

м) использовать суда в целях браконьерства и других противоправных действий;

н) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения;

о) осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности;

п) выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости;

р) осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам;

с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда
из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка, а также при волнении 5
и более баллов;

т) нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их
с судов;

у) движение маломерных судов самосплавом.

2.8. Для судоводителя и каждого пассажира на судне должны иметься индивидуальные спасательные средства, причем во время нахождения на судне
с момента его отхода от берега и до момента подхода к берегу до окончания движения спасательные средства (спасательные жилеты, пояса, нагрудники) должны быть надеты на всех пассажирах и судоводителе.

**III. Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов**

3.1. Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов (далее - базы)
размещаются вне судового хода, на неподтопляемой территории берега, защищенной от волнового и ветрового воздействия и ледохода.

3.2. Территория базы должна обеспечивать строительство на ней предусмотренных проектом причалов, пирсов, служебных помещений и других сооружений, их техническую устойчивость при длительной эксплуатации, а дороги и подъездные пути - подъезд пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам базы на берегу.

3.3. Базы (стоянки) маломерных судов должны быть оборудованы специальными ваннами для регулировки в них двигателей, емкостями сбора подсланевых вод, промасленной ветоши и мусора.

Ремонт лодочных моторов должен производиться на специальном участке базы; при этом должны быть предприняты меры, препятствующие попаданию горюче-смазочных материалов в водные объекты.

3.4. На базах (стоянках) запрещаются:

- стоянка не зарегистрированных в установленном порядке судов;

- нарушение установленных норм, условий и технических требований
для безопасной эксплуатации базы (стоянки) и маломерных судов;

- нарушение установленного на базе (стоянке) выпускного режима;

- складирование на подтопляемой территории горюче-смазочных материалов, захламление мусором и прочими отходами.

3.5. Все приписанные к базе маломерные суда вносятся в журнал приписного флота этой базы с указанием регистрационного номера, типа судна, владельца судна, его адреса и телефона, места стоянки судна на базе, времени прохождения технического освидетельствования на годность плавания в текущую навигацию.

3.6. Руководитель базы (стоянки), по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, устанавливает выпускной режим, который должен предусматривать контроль выхода и возвращения маломерных судов, их исправность, наличие обязательных судовых и судоводительских документов, соблюдение норм пассажировместимости и грузоподъемности, а также оповещение судоводителей о прогнозе погоды.

**IV. Сроки навигации**

Приложение 1

к [Правилам](#sub_10000) пользования

водными объектами для

плавания на маломерных

судах в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

**Нормы оборудования и предметов снабжения маломерных судов**

┌────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┐

│ N │ Наименование │ Гребные │ Моторные │ │ Парусные │

│п/п │ оборудования │ лодки │ лодки │Катера │ суда │

│ │ и предметов снабжения │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│1. │Обух или обух-кольцо │1 - 2 │- │- │- │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│2. │Рым, или утка-рым, или │- │2 │2 - 3 │2 - 3 │

│ │утка │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│3. │Буксирно-швартовый канат│1 │1 │1 │1 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│4. │Отпорный крюк │- │1 │1 │1 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│5. │Якорь с якорным канатом │- │1 │1 │1 - 2 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│6. │Спасательное кольцо с │- │1 │1 │1 │

│ │линем или спасательный │ │ │ │ │

│ │линь │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│7. │Весла │2 │2 │2 │2 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│8. │Водоотливной насос │- │- │1 │1 │

│ │(ручной) │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│9. │Ведро с черпаком │1 │1 │1 │1 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│10. │Огнетушитель │- │1 │1 │1 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│11. │Ремонтная аптечка │- │1 │1 │1 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│12. │Медицинская аптечка │1 │1 │1 │1 │

├────┼────────────────────────┼──────────┴──────────┴───────┴──────────┤

│13. │Индивидуальные │по количеству экипажа и │

│ │спасательные средства │пассажиров │

├────┼────────────────────────┼──────────┬──────────┬───────┬──────────┤

│14. │Ракета бедствия │- │ │2 │2 │

│ │парашютная │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│15. │Фальшфейер │- │2 │2 │2 │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│16. │Звукосигнальное │- │1 │1 │1 │

│ │устройство │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤

│17. │Электрический фонарь │1 │1 │1 │1 │

└────┴────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┘

**Примечания**:

1. Указанные нормы распространяются на маломерные суда
как индивидуальной, так и промышленной постройки.

2. Фальшфейерами должны снабжаться все маломерные суда, кроме гребных лодок лодочных (прокатных) станций, а ракетами бедствия - суда, эксплуатируемые на крупных озерах и внутренних водных путях.

3. На гребных и моторных лодках допускается использовать в качестве буксирно-швартового устройства элементы корпусных конструкций.

4. На гребных лодках лодочных (прокатных) станций в качестве индивидуальных спасательных средств разрешается иметь один спасательный круг.

5. Звукосигнальными устройствами снабжаются только маломерные суда внутреннего плавания длиной 7 и более метров.

6. Весла, шкиперское, противопожарное и спасательное имущество, находящееся на маломерном судне, должны иметь его номер и название, написанные меньшим шрифтом от указанного в [пункте 2.1](#sub_10021) Правил.

7. Медицинская аптечка комплектуется в соответствии с рекомендациями, указанными в [приложении 2](#sub_2000) к настоящим Правилам.

Приложение 2

к [Правилам](#sub_10000) пользования

водными объектами для

плавания на маломерных

судах в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

**Аптечка
 первой помощи**

 Состав:

 1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме (ушибы, переломы,
 вывихи), ранениях:

 1.1. Анальгин 0,5 № 10 1 уп.

 1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий) 1 шт.

 1.3. Аспирин 1 уп.

 2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран:

 2.1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.

 2.2. Бинт стерильный 5 м х 10 см 1 шт.

 2.3. Бинт нестерильный 5 м х 10 см 1 шт.

 2.4. Бинт нестерильный 5 м х 5 см 1 шт.

 2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином

 или нитратом серебра 8 x 10 см для перевязки грязных ран 1 шт.

 2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,0 см или 2 x 5 см 8 шт.

 2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и

 венозного кровотечения с фурагином 6 x 10 см, 10 x 18 см 3 шт.

 2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 фл.

 2.9. Лейкопластырь 1 x 500 см, или 2 x 500 см, или 1 x 250 см 1 шт.

 2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский

 нестерильный № 1, 3, 6 по 1 шт.

 2.11. Вата 50 г 1 уп.

 3. Средства при болях в сердце:

 3.1. Нитроглицерин таблетки № 40 или капсулы № 20 (тринитралонг) 1 уп.

 3.2. Валидол в таблетках или капсулах 1 уп.

 4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти:

 устройство для проведения искусственного дыхания

 «Рот - устройство – рот» 1 шт.

 5. Средства при обмороке (коллапсе):

 аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл.

 6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.:

 энтеродез или уголь активированный в таблетках 2 шт./1 уп.

 7. Средства при стрессовых реакциях:

 корвалол или настойка валерианы 1 фл.

 8. Ножницы 1 шт.

 9. Футляр 1 шт.

**Примечания**:

1. Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

2. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.

3. При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

Приложение 3

к [Правилам](#sub_10000) пользования

водными объектами для

плавания на маломерных

судах в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

**Перечень
технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация
маломерных судов**

1. По корпусу:

- имеются свищи, пробоины набора и обшивки (независимо от места нахождения);

- отсутствуют или разгерметизированы предусмотренные конструкцией судна гермоотсеки и воздушные ящики.

2. По рулевому устройству:

- не обеспечивается полный угол перекладки руля (35 градусов на борт), затруднено вращение рулевого штурвала;

- повреждено перо руля или детали рулевого привода (направляющие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), имеются разрывы каболок штуртроса;

- отсутствуют предусмотренные конструкцией детали крепления рулевого
привода (гайки, шплинты, контргайки и т.п.).

3. По двигателю, подвесному мотору:

- топливо подтекает из бензобаков, топливного шланга, системы питания;

- имеется значительная вибрация;

- отсутствует или неисправен глушитель;

- повреждена система дистанционного управления двигателем;

- не обеспечивается легкое включение (выключение) реверс - редуктора, рукоятка реверса не фиксируется в положениях "вперед", "назад", "нейтрально" (возможно его самопроизвольное включение и выключение), неисправна блокировка запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе, где это предусмотрено конструкцией.

4. Отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней установленным требованиям.

5. Комплектация и оборудование судна не соответствуют нормам, указанным в судовом билете, а также нормам оборудования и снабжения маломерных судов ([приложение 1](#sub_1000) к настоящим Правилам).