Анализ травматизма в организациях города Сургута

за 2017 год

За 2017 год зарегистрировано 55 несчастных случаев с тяжёлыми последствиями, в которых травмировано 64 человека, в том числе 29 со смертельным исходом. В сравнении с 2016 годом наблюдается снижение количества зарегистрированных несчастных случаев на 19%.

Из общего количества зарегистрированных несчастных случаев в 2017 году признаны производственными 38 несчастных случаев: из них групповых несчастных случаев – 4, тяжёлых несчастных случаев – 27, со смертельным исходом – 7.

**Причины несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями за 2017 год**

Наиболее распространенными причинами несчастных случаев на производстве в 2017 году явились нарушение правил дорожного движения (22%), неудовлетворительная организация производства работ (16%), нарушение дисциплины труда (13%) и нарушение технологического процесса (11%).

 **Распределение несчастных случаев по видам происшествий**

Основными видами происшествий в 2017 году явились воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин (34%), падение пострадавшего с высоты, в том числе на ровной поверхности одного уровня и падение при разности уровней высот (23%), дорожно-транспортные происшествия (23%).

**Распределение несчастных случаев по отраслям экономики**

Наиболее травмоопасными отраслями в 2017 году стали
нефтегазодобывающая отрасль (47%) и строительство (29%).

**Распределение пострадавших по возрастным группам:**

Наиболее высокий уровень травматизма за 2017 год приходится на работников в возрасте от 41 до 60 лет.

**Анализ несчастных случаев не связанных с производством**

Несчастные случаи на производстве, квалифицированные комиссией по итогам расследования как не связанные с производством, в большей степени происходят по причине общих заболеваний. Наиболее распространённой причиной является смерть от заболеваний сердечно - сосудистой системы (14 из 17 случаев).

За 2017 год зарегистрировано 17 случаев, не связанных с производством,
из них 16 со смертельным исходом.

ИНФОРМАЦИЯ

о несчастных случаях на производстве, произошедших в организациях,

зарегистрированных на территории города Сургута

 за IV квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата происшествия.классификация НС, количество пострадавших | Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего | Вид происшествия | Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы | Причины несчастного случая, допущенные нарушения | Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем |
|
|  | 17.10.2017 Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Электросварщик ручной сварки – 34 года. | Защемление между неподвижными или движущимися предметами, деталями, машинами. | При проведении земляных работ машинист экскаватора случайно краем куртки зимней специальной одежды зацепился за рычаг поворота платформы и поднял флажок блокировки гидравлики, в связи с чем рабочий орган экскаватора резко повернулся в сторону, в результате чего электросварщик был прижат ковшом экскаватора к конструкции кранового узла. | Основная: 1.Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.Сопутствующая: 1. Неудовлетворительная организация производства работ.
 | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения работников предприятия.2. Проведен внеплановый инструктаж по ОТ и внеплановая проверка знаний рабочим, занятым строительством трубопроводов. 3. Усилен контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. |
|  | 21.10.2017Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.2 – строительство зданий и сооружений.Подсобный рабочий – 27 лет. | Падение при разности уровней высот. | При переходе с одной секции строящегося объекта на другую, не оснащенную коллективными средствами защиты (ограждениями) работник не удержался и сорвался вниз с высоты 11 этажа. | Основная: 1. Несовершенство технологического процесса.

Сопутствующие: 1. Неудовлетворительная организация производства работ.
2. Не применение работником средств индивидуальной защиты (обуви).
 | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Усилен контроль со стороны руководителей и специалистов за применением работниками СИЗ. 4. Проведен внеплановый инструктаж подсобным рабочим.5. Проведена внеочередная проверка знаний в объеме должностных обязанностей по ОТ главному инженеру, начальнику участка, производителю работ. |
|  | 27.10.2017Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Водитель автомобиля – 37 лет. | Защемление между неподвижными или движущимися предметами, деталями, машинами. | При остановке авто на площадке, водитель не установил ручной тормоз. Произошло самопроизвольное движение транспортного средства, в результате водитель, находящийся между 2 автомобилей, был прижат кабиной одного автомобиля к кузову другого. | Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Проведен внеплановый инструктаж водительскому составу в части исполнения требований по принятию мер, исключающих самопроизвольное движение транспортных средств при покидании кабин транспортных средств после остановки. |
|  | 17.11.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Электрогазос-варщик – 50 лет. | Падение при разности уровней высот. | При выполнении демонтажных работ на высоте с незакрепленного переходного мостика, произошло падение переходного мостика вместе с работником.  | 1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.
2. Неудовлетворительная организация производства работ.
3. Нарушение работником дисциплины труда.
 | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда электрогазосварщикам, осуществляющим работы на высоте.3. Проведена внеочередная проверка знаний в объеме должностных обязанностей по охране труда производителю работ, начальнику участка, начальнику управления.4. Проведено внеочередное обучение и проверка знаний требований охраны труда электрогазосварщику. |
|  | 17.11.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Помощник бурильщика – 46 лет. | Падение при разности уровней высот. | Во время подъема колонны бурильных труб произошел обрыв талевого каната и как следствие неконтролируемый спуск крюкоблока, в результате чего работник не успел сориентироваться в ситуации и прыгнул в наклонный жереб и получил травму. | Основная:1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

Сопутствующая: 1. Неудовлетворительная организация производства работ.
 | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.
2. Проведено обследование всех буровых установок на предмет исправности и технического состояния талевого каната, и периодичности его перепуска с составлением акта.
3. Проведены проверки с целью исключения случаев формального осмотра оснастков талевой системы.
 |
|  | 26.11.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.21.2 - производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог.Водитель – 40 лет. | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин. | Во время накачки автомобильного колеса без использования защитной клетки произошел разрыв колеса в результате чего водитель получил травму. | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Проведен внеплановый инструктаж с водительским составом по инструкции по охране труда при производстве шиномонтажных работ. |
|  | 02.12.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 42.22.1 - строительство междугородних линий электропередачи и связи.Водитель – 36 лет. | Прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами. | Во время выгрузки песка из кузова автомобиля, кузов резко упал на раму автомобиля в результате чего водитель, находясь в кабине автомобиля, получил травму. | Основная:1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

Сопутствующие: 1. Неудовлетворительная организация производства работ.
2. Неприменение работником СИЗ.
3. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
 | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Обеспечен контроль со стороны непосредственных руководителей и специалистов за ходом выполнения производства работ с соблюдением требований правил и норм безопасности.3. Проведено внеочередное обучение и проверка знаний по охране труда для водителя. |
|  | 03.12.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Электрогазос-варщик ручной сварки 5 разряда – 37 лет. | Удары падающими предметами и деталями. | В следствии выполнения некачественного сварного шва, работник получил травму в результате удара падающей металлической конструкцией. | Основная:Нарушение технологического процесса.Сопутствующая: Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Проведен внеплановый инструктаж работникам, занятым на работах повышенной опасности. |
|  | 13.12.2017Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.2 - строительство зданий и сооружений.Отделочник – 53 года. | Падение при разности уровней высот. | При выполнении работ на высоте на подъемнике открылось боковое защитное металлическое ограждение грузовой платформы подъемника в следствие чего работник упал с высоты. | 1. Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда.
2. Неудовлетворительная организация производства работ.
 | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Проведена внеочередная проверка знаний в объеме должностных обязанностей по охране труда производителю работ. |
|  | 14.12.2017Групповой несчастный случай, пострадавших – 4 человека. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Водитель – 43 года, машинист насосных установок – 56 лет, оператор котельной – 51 год, оператор котельной – 55 лет. | Дорожно-транспортное происшествие. | Водитель, приближаясь к впереди стоявшему на запрещающем сигнале светофора автомобилю не снизил скорость в результате чего совершил столкновение с автомобилем, остановившемся на светофоре. | Нарушение правил дорожного движения. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Проведен внеплановый инструктаж водителям. |
|  | 18.12.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий.Бетонщик – 31 год | Падение при разности уровней высот. | При выполнении работы по уплотнению мусора, выступающего из кузова автомобиля, работник, поднявшийся на последнюю ступеньку стремянки, подскользнулся и упал.  | Основная:Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.Сопутствующая: Неудовлетворительная организация производства работ. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.2. Проведен внеплановый инструктаж работникам, выполняющим работы с применением лестниц и стремянок. |
|  | 20.12.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Кладовщик – 53 года. | Защемление между неподвижными или движущимися предметами, деталями, машинами. | При выполнении маневра выезда из склада в условиях недостаточного обзора, водитель зацепил контейнер для сбора отходов, который в следствие движения прижал кладовщика к стене. | Основная:Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.Сопутствующая:Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. | 1. Проведено внеочередное обучение и проверка знаний по охране труда водителю автомобиля.
2. Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников.
3. Проведено внеочередное обучение и проверка знаний по охране труда заведующему складом.
 |