Анализ травматизма в организациях города Сургута

за 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 39 несчастных случаев с тяжёлыми последствиями, в которых травмировано 45 человек, в том числе 23 со смертельным исходом.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение общего количества зарегистрированных несчастных случаев на 22 %, количество пострадавших уменьшилось на 13 %.

Из общего количества зарегистрированных несчастных случаев за 9 месяцев 2017 года квалифицированы производственными 24 несчастных случая: из них групповых несчастных случаев – 3, тяжёлых несчастных случаев – 18, со смертельным исходом –3.

**Причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями**

**за 9 месяцев 2017 года (случаи)**

**Распределение несчастных случаев по видам происшествий (случаи)**

**Распределение несчастных случаев по отраслям экономики**

**Распределение пострадавших по возрастным группам:**

12 несчастных случаев на производстве, квалифицированные комиссией по итогам расследования как не связанные с производством, произошли по причине общих заболеваний. Наиболее распространённой причиной является смерть от заболеваний сердечно - сосудистой системы, 1 несчастный случай произошел по причине ДТП.

 За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 15 несчастных случаев, не связанных с производством, в которых пострадало 15 человек, из них 14 - со смертельным исходом (12 по причине общего заболевания, 1 в ДТП).

Информация о несчастных случаях на производстве, произошедших в организациях,

зарегистрированных на территории города Сургута

 за III квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата происшествия.классификация НС, количество пострадавших | Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего | Вид происшествия | Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы | Причины несчастного случая, допущенные нарушения | Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем |
|
| 1 | 09.07.2017Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти.Водитель погрузчика 6 разряда, 50 лет. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами | При перемещении ранее демонтированной дорожной плиты произошел обрыв стропа и плита упала на работника. | 1. Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда;
2. Нарушение технологического процесса;
3. Неудовлетворительная организация производства работ.
 | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всего персонала и провести внеочередной инструктаж в объеме инструкции по охране труда по основной профессии.2. Провести внеочередные проверки знаний требований охраны труда работников в объеме программ обучения по охране труда по профессиям.3. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.4. Обеспечить надзор и контроль со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ. |
| 2 | 07.06.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.21 – строительство зданий и сооружений.Монтажник технологических трубопроводов– 44 года. | Прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами от падающих предметов. | Во время производства работ по разработке грунта произошел порыв высоконапорного трубопровода, в результате чего монтажника отбросило в сторону выбросом воды под большим давлением.  | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников организации.
2. Обеспечить безопасность работников при выполнении технологических процессов, использовать оборудование, инструменты, материалы, соответствующие технологии и виду выполняемых работ.
3. Провести внеочередную проверку знаний в объеме должностных обязанностей по охране труда главному инженеру, специалисту по ОТ, производителю работ.
 |
| 3 | 12.07.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 26.21 – производство изделий из бетона для использования в строительстве. Электросварщик ручной сварки – 28 лет. | Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями. | Электросварщик, находясь в рабочей зоне в момент перемещения арматурного каркаса, наткнулся о приподнятый конец арматуры, в результате чего получил колото-резаную рану шеи. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Провести работу по приведению в норму технологических проходов в арматурном цехе, нанести на полу соответствующую разметку;
2. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения работников;
3. Провести внеплановый инструктаж всем работникам;
4. Провести внеочередную проверку знаний в объеме должностных обязанностей по охране труда главному инженеру, начальнику цеха, мастеру.
 |
| 4 | 21.07.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда – 42 года | Падение при разности уровня высот. | Монтажник во время передвижения по кровле наступил на незакрепленный профлист, в результате чего произошло одновременное падение работника и профлиста с высоты. | 1.Неудовлетворительная организация производства работ;2. Нарушение работником дисциплины труда. | 1. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения работников;2. Провести внеплановый инструктаж по ОТ монтажникам по монтажу стальных и железобетонных конструкций;3. Провести внеплановое обучение и проверку знаний требований ОТ при работе на высоте монтажнику стальных и железобетонных конструкций;4. Обеспечить контроль со стороны непосредственных руководителей и специалистов за ходом выполнения производства работ с соблюдением требований правил и норм безопасности.4. Провести внеочередную проверку знаний в объеме должностных обязанностей по ОТ мастеру, начальнику участка. |
| 5 | 17.07.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 46.72.2 – торговля оптовая металлами в первичных формах.Газорезчик – 27 лет. | Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами. | При выполнении резки металла на гильотине, газорезчик решил поправить сдвинувшийся металлический лист в то время, как нож металлорежущей гильотины был приведен в движение, в результате чего получил травму пальцев обеих рук. | 1. Несовершенство технологического процесса;
2. Неудовлетворительная организация производства работ
 | 1. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников;
2. Разработать технологическую карту для организации работ по резке металла с использованием установки для резки листового и профильного материала;
3. Ознакомить с разработанной технологической картой работников, выполняющих работы на металлорежущей гильотине;
4. Организовать проведение стажировки вновь принимаемым работникам в соответствии с установленным порядком;
5. Не допускать к работе лиц, не прошедших обязательные медицинские осмотры.
 |
| 6 | 08.09.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6 разряда – 39 лет | Воздействие электрического тока. | Во время выполнения работ по монтажу провода, электромонтер-линейщик поднялся на опору, где его ударило током. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая.
2. Провести внеплановый инструктаж работникам, занятым на работах повышенной опасности.
3. Приобрести и обеспечить электромонтеров-линейщиков, выполняющих работы в охранных зонах линии электропередачи, сигнализаторами касочными «Радиус»
 |
| 7 | 12.09.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 50.40 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта.Слесарь по ремонту автомобилей – 19 лет. | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин | При выполнении задания, произошел разрыв шлифовального круга на части и обломками повредило обе руки работнику. | Нарушение технологического процесса. | 1. Довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая.
2. Не допускать к работе слесарей по ремонту автомобилей без соответствующей квалификации.
3. Создать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
 |
| 8 | 14.09.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 41.10-монтаж систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации и электрооборудования.Электромонтажник по кабельным сетям – 18 лет. | ДТП. | Электромонтер находился в транспортном средстве, следовавшим на место выполнения работ, водитель данного транспортного средства не справился с управлением и автомобиль занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. | Нарушение водителем ПДД. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до работников.
2. Провести внеочередной инструктаж по ТБ с сотрудниками при выезде транспортных средств.
 |
| 9 | 14.08.2017Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 93.2 – деятельность в области отдыха и развлечений.Механик – 31 год. | Повреждения в результате противоправных действий других лиц. | Получил телесные травмы в ответ на замечание сделанное гостям заведения. | Прочие причины. | 1. Разработать инструкцию о порядке действия работников в конфликтных ситуациях с гостями заведения.
2. Организовать обучение по ОТ механика с последующей проверкой знаний.
3. Направить на внеочередное обучение по ОТ с последующей проверкой знаний управляющего обособленного подразделения в г.Сургуте.
 |
| 10 | 21.09.2017Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 06.10.01- добыча сырой нефти.Водитель автомобиля 6 разряда – 48 лет. | Падение пострадавшего с высоты.  | Травма получена при падении во время спуска с кузова грузового автомобиля. | Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. | 1. Довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая.
2. Обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по ОТ для работников, а также обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажей по ОТ в соответствии с требованиями нормативно технических документов по ОТ.
3. Обеспечить контроль со стороны руководителей и специалистов за соблюдением работниками требований ОТ на рабочих местах и применением СИЗ, обуви.
4. Переработать инструкцию по ОТ для водителя автомобиля 6 разряда с учетом мероприятий по ОТ при укладке, креплении и осмотре груза.
 |