**Анализ травматизма в организациях города Сургута за 2020 год**

В 2020 году в организациях города Сургута произошло 63 несчастных случая
с тяжёлыми последствиями, в которых пострадало 73 человека, в том числе
28 со смертельным исходом.

Анализируя количество зарегистрированных случаев и пострадавших в них работников за последние 5 лет, в 2020 году наблюдается снижение общего количества несчастных случаев в организациях города на 7,3% в сравнении с началом анализируемого периода (2016 годом), также количество пострадавших в несчастных случаях снизилось на 3,9%, а количество случаев со смертельным исходом снизилось на 42,8%.

В анализируемом пятилетнем периоде показатели травматизма в организациях муниципального образования распределились следующим образом:

*Показатели травматизма в организациях города Сургута за период
с 2016 по 2020 год (включая случаи с производством связанные и не связанные)*

Из общего количества зарегистрированных несчастных случаев в 2020 году,
37 несчастных случаев связаны с производством: групповых несчастных случаев
(с тяжелым и смертельным исходом) – 4, несчастных случаев с тяжелым исходом – 29, со смертельным исходом – 4.

В 2020 году в сравнении с 2016 годом и аналогичным периодом 2019 года наблюдается увеличение количества несчастных случаев, связанных с производством на 2,7%.

Анализируя производственный травматизм за период 5 лет, в 2020 году,
в сравнении с началом пятилетнего периода, наблюдается положительная динамика в части снижения количества несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 3,5 раза, а также уменьшилось количество групповых несчастных случаев на 20%. При этом, отмечается рост производственного травматизма с тяжелыми последствиями почти в два раза. Если сравнивать производственный травматизм
2020 года с аналогичным периодом 2019 года отмечается увеличение количества групповых несчастных случаев на производстве на 75%, при этом смертельный травматизм снизился на 33,3%, травматизм с тяжелым исходом – без изменений.

*Количество несчастных случаев, связанных с производством, происшедших*

*в организациях города Сургута за период с 2016 по 2020 год*

Анализируя производственный травматизм, наблюдается увеличение количества пострадавших в несчастных случаях на производстве, и в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 19,1%.

Количество погибших работников организаций города в результате несчастных случаев, связанных с производством в сравнении с 2016 годом, снизилось почти
в 3 раза, а в сравнении с 2019 годом осталось без изменений.

В 2020 году травмы на производстве получили 47 работников организаций,
в том числе травмированы смертельно – 7 человек.

*Количество травмированных работников в результате несчастных случаев
на производстве с тяжелым и (или) смертельным исходом, происшедших
в организациях города Сургута за период с 2016 по 2020 год*

Наиболее распространенными причинами несчастных случаев на производстве явились – неудовлетворительная организация производства работ (27%), нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (13%), нарушение технологического процесса (11%) и нарушение правил дорожного движения (11%).

*Причины несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в организациях города Сургута в 2020 году*

Основными видами происшествий в 2020 году явились – падение при разности уровней высот (27%), удары падающими предметами и деталями при работе
с ними (13%) и воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин (13%), дорожно-транспортные происшествия (11%).

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми
и смертельными последствиями, происшедших в 2020 году в организациях
города Сургута, по видам происшествий*

Наиболее травмоопасными отраслями в 2020 году являются – нефтегазодобывающая отрасль (48%) и строительство (19%).

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в 2020 году в организациях города Сургута*

*по отраслям экономики*

Наибольшее количество травмированных на производстве работников
в 2020 году приходится на работников в возрасте от 41 до 50 лет и составляет 37%, работников в возрасте от 51 до 60 лет пострадало 26%.

*Распределение пострадавших в несчастных случаях на производстве
с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в 2020 году
в организациях города Сургута, по возрастным группам*

В 2020 году в организациях города Сургута наиболее травмоопасными являются профессии – водителя (26%), машиниста бульдозера, экскаватора (15%), работников склада (15%) и слесаря-ремонтника (7%).

*Распределение пострадавших в несчастных случаях на производстве
с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в 2020 году
в организациях города Сургута, по видам профессий*

В несчастных случаях, не связанных с производством в 2020 году пострадало 26 работников, из них со смертельным исходом 21 работник.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года наблюдается снижение пострадавших в несчастных случаях, не связанных с производством на 18,8%,
а количество случаев со смертельным исходом уменьшилось на 27,6%. При этом,
в сравнении с аналогичным периодом 2019 года значительного снижения травматизма, не связанного с производством, не наблюдается.

В 2020 году в 21 случае смерть наступила по причине общего заболевания,
это на 2 случая больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

*Количество несчастных случаев, не связанных с производством, происшедших*

*в организациях города Сургута за период с 2016 по 2020 год*

ИНФОРМАЦИЯ

о несчастных случаях на производстве, происшедших в организациях,

зарегистрированных на территории города Сургута

 в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Дата происшествия,классификация несчастного случая, количество пострадавших | Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл несчастный случай, профессия, должность, возраст пострадавшего | Вид происшествия | Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы | Причины несчастного случая, допущенные нарушения | Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем |
| **1** | 24.01.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча полезных ископаемых (сырой нефти и нефтяного попутного газа). Зарядчик огнетушителей, 3 разряда – 45 лет. | Контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами, в том числе в результате взрыва. | Пострадавший получил травмы в результате разрыва корпуса огнетушителя. | Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. | 1. Довести до сведения работников организации причины и обстоятельства несчастного случая.2. Провести внеочередное обучение и внеочередную проверку знаний ответственных должностных лиц.3. Обеспечить безопасность работников при осуществлении технологических процессов. |
| **2** | 25.01.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 74.60 – частная охранная деятельность.Охранник – 61 год. | Падение на поверхности одного уровня в результате ложного шага или спотыкания. | При выходе из помещения охраны АБК, пострадавшая, сделав ложный шаг по асфальту, засыпанному снегом, упала на спину.  | Основная:Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем.Сопутствующая:Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.  | 1. Организовать приобретение и выдачу СИЗ.
2. Провести внеплановый инструктаж.
3. Довести до сведения работников причины и обстоятельства несчастного случая.
 |
| **3** | 03.02.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.20.2 – предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек.Моторист цементно-пескосмесительного агрегата, 5 разряда – 40 лет. | Дорожно-транспортное происшествие. | При совершении обгона водителем частного транспортного средства, был допущен занос, в результате чего, совершен наезд на пострадавшего, который находился на обочине автодороги.  | Нарушение правил дорожного движения, водителем частного легкового автомобиля. | Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех водителей. |
| **4** | 04.02.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 45 лет. | Падение пострадавшего с высоты. | В процессе установки опалубки, пострадавший поскользнулся и упал с высоты 3 этажа на землю. | Основная:Неудовлетворительная организация производства работ. Сопутствующие:1. Нарушение работником дисциплины труда и требований охраны труда.
2. Отсутствие контроля со стороны производителя работ.
 | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.2. Усилить контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда.3. Провести внеплановый инструктаж работникам.  |
| **5** | 08.02.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 47.11.2 – торговля розничная. Продавец-универсал – 20 лет. | Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними. | При выгрузке товара из автомобиля на гидроборт, рольбокс с товаром покатился и упал на пострадавшего. | Основная:Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования. Сопутствующая:Неудовлетворительная организация производства работ.  | Установить на ролики контейнеров тормозные рычаги. |
| **6** | 08.02.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений.Водитель – 58 лет. | Падение при разности уровней высот. | Во время межсменного отдыха в жилом вагоне пострадавший упал с верхнего яруса вниз на табурет.  | Прочие. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников. 2. Установить ограничители-бортики для верхних ярусов жилого вагона.3. Разработать правила безопасности при проживании в жилых вагонах. |
| **7** | 14.02.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 86.90.9 – деятельность учреждений скорой медицинской помощи.Фельдшер – 29 лет. | Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания. | После оказания медицинской помощи пациенту, спускаясь вниз по лестничному маршу в жилом доме, потерпевший потерял равновесие, упал и ударился лобной частью головы о ступени. | Прочие. | Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников.  |
| **8** | 21.02.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 47.52 – торговля розничная. Грузчик – 34 года. | Падение при разности уровней высот. | При разгрузке товара, пострадавший запрыгнул на прицеп для обмотки паллета ленточным стропом. Строп оборвался, пострадавший упал с платформы на землю. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников.2. Обеспечить соблюдение работниками требований охраны труда.3. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда мастерам. |
| **9** | 29.07.2019Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти. Изолировщик на термоизоляции – 31 год. | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли. | Расследуется по заявлению. При выполнении изолированных работ по строительству газопровода, произошла подвижка стенки траншеи, в результате чего, грунт осыпался на пострадавшего и его затянуло под трубу строящегося газопровода. | Основная:Нарушение технологического процесса.Сопутствующие:Неудовлетворительная организация производства работ.  | 1. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников.2. Провести внеплановый инструктаж работникам, занятым на работах повышенной опасности.3. Усилить контроль за соблюдением работниками требований технологии и безопасного производства работ. |
| **10** | 22.03.2020Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 52.29 – деятельность вспомогательная, прочая связанная с перевозками.Водитель автомобиля – 46 лет. | Воздействие дыма, огня и пламени. | Пострадавший обнаружен в кабине автомобиля без признаков жизни. | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. | 1. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников.2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с водительским составом.3.Усилить контроль на линии за водительским составом. |
| **11** | 27.03.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча полезных ископаемых (сырой нефти и нефтяного попутного газа). Водитель автомобиля – 43 года. | Падение при разности уровней высот. | При осуществлении снятия бортов с полуприцепа автомобиля, потерпевший не удержавшись, упал с платформы полуприцепа, вслед за открывающимся бортом автомобиля. | Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. | 1. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников.2. Привести в соответствие у автомобилей элементы петель и запорных устройств.3. Пересмотреть инструкцию по охране труда для водителя и карту контроля технического состояния техники при выпуске на линию.4. Провести внеплановый инструктаж контролерам технического состояния автомототранспортных средств.  |
| **12** | 30.03.2020Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча полезных ископаемых (сырой нефти и нефтяного попутного газа). Машинист-экскаватора – 45 лет. | Утопление. | При движении по вдоль трассового проезда произошло затопление экскаватора.  | Основная:Неудовлетворительная организация производства работ.Сопутствующая: Нарушение технологического процесса. | 1. Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников.2. Провести внеплановый инструктаж, внеочередное обучение ответственных должностных лиц. |
| **13** | 27.03.2020Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 80.10 – деятельность частных охранных служб.Стрелок – 53 года. | Воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или рабочей среды. | На территории охраняемого склада, пострадавший почувствовал себя плохо, вышел на улицу и потеряв сознание упал.  | Основная:Прочие.Сопутствующая:Ненадлежащая организация работ по охране труда.  | 1. Организовать проведение обучения «Оказание первой помощи пострадавшим».2. Усилить контроль за проведением обучения по охране труда.3. Провести внеплановый инструктаж. |
| **14** | 19.04.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти. Машинист экскаватора – 47 лет. | Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними. | При выполнении работ по демонтажу вибропогружной установки со стрелы экскаватора (извлечение заклинившего нижнего пальца крепления) произошёл срыв лома с последующим ударом в лицо пострадавшему. | Нарушение технологического процесса. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.2. Провести внеплановый инструктаж, внеочередное обучение и внеочередную проверку знаний должностных лиц и работников выполняющих работы по монтажу и демонтажу навесного оборудования дорожно-строительной техники. |
| **15** | 06.05.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 09.10.9 – предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 32 года. | Падение при разности уровней высот. | При спуске по конструкции из труб и арматур, соединенных между собой электросваркой, произошел отрыв арматуры от трубы, за которую держался пострадавший. Работник упал с высоты 2-х метров. | Основная:1. Неудовлетворительная организация производства работ. 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории.
2. Неприменение работником СИЗ.
 | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.2. Провести внеплановое обследование производственных зданий.3. Провести внеплановый инструктаж работникам.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | 02.06.2020Групповой несчастный случай, пострадавших – 2 человека со смертельным исходом. | 11.10.11 – добыча сырой нефти. Бурильщик капитального ремонта скважин – 43 года;помощник бурильщик КРС – 21 год.  | Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов. | При проведении работ по освоению скважин, пострадавшие поднялись на очистительную ёмкость наполненную нефтяной эмульсией и спустились в её люк для отбора проб на обводненность, так как открыть вентиль пробоотборника, установленный на выкидной линии у ёмкости не удалось. Работники погибли в результате наступления асфиксии.  | 1. Нарушение технологического процесса.2. Неудовлетворительная организация производства работ.3. Несовершенство технологического процесса. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.2. Разработать инструкцию по безопасной эксплуатации ёмкости очистительной.3. Разработать параметры, определяющие момент окончания цикла освоения и начала отбора проб на обводненность.4. Провести внеочередную проверку знаний персоналу бригад КРС.5. Направить на внеочередную проверку знаний ответственных должностных лиц.  |
| **17** | 04.06.2020Групповой несчастный случай, пострадавших – 6 человек. | 43.11 – разборка и снос зданий.Водитель автомобиля – 52 года; водитель автомобиля – 53 года; машинист экскаватора –42 года; машинист бульдозера – 58 лет; сварщик – 54 года; водитель автомобиля – 34 года. | В стадии расследования. | ДТП. | В стадии расследования. | В стадии расследования. |
| **18** | 13.06.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.21.1 – строительство зданий и сооружений. Тракторист – 47 лет. | Падение при разности уровней высот. | Во время межсменного отдыха, во время сна, пострадавший упал с верхнего яруса кровати, и получил травму головы. | Прочие. | Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников. |
| **19** | 06.07.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 49.50.21 – транспортирование по трубопроводам газа.Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники – 49 лет. | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов (удары падающими предметами при работе с ними). | При выполнении работ по установке КПП произошел обрыв троса устройства для демонтажа КПП, в результате чего КПП упала на находящегося под кабиной автомобиля пострадавшего. | Неудовлетворительная организация производства работ  | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.2. Провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний работникам, связанным с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом транспортных средств.3. Разработать технологические карты для всех видов работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств их узлов и деталей. |
| **20** | 24.07.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 47.52 – торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.Слесарь-контролёр – 24 года. | Контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами. | В процессе монтажа колеса автопогрузчика, вылетело замочное кольцо и травмировало работника в голову. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников организации.2. Провести внеочередную проверку знаний всем работникам.3. Организовать выдачу СИЗ (щитка защитного лицевого).4. Разработать технологическую карту и пересмотреть инструкцию по охране труда на шиномонтажные работы. |
| **21** | 17.07.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 86.10 – деятельность больничных организаций. Медицинская сестра – 32 года. | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов (удары падающими предметами и деталями при работе с ними). | При открывании металлического шкафа для стерильных материалов, дверца выпала с петли и упала на голову пострадавшей. | 1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования.2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сотрудников отделения по оказанию специализированной помощи.2. Разработать инструкцию по охране труда при использовании предметов мебели.3. Определить периодичность осмотра предметов мебели, с фиксацией в журнале проверки состояния условий труда. |
| **22** | 26.08.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 86.10 – деятельность больничных организаций. Дворник – 41 год. | Падение при разности уровней высот. | Во время уборки территории упал с крыльца. | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. | Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками, выполняющими данный вид работ. |
| **23** | 01.09.2020Групповой несчастный случай, пострадавших – 4 человека, из них: 3 человека с тяжелым исходом, 1 человек с легким исходом. | 06.10.1 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Водитель автобуса – 51 год; техник – 30 лет; моторист цементировочного агрегата – 49 лет; кладовщик – 42 года.  | Дорожно-транспортное происшествие. | Водитель автобуса допустил наезд на движущийся задним ходом Камаз. | Нарушение правил дорожного движения. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.2. Провести внеплановый инструктаж водителям автомобилей.  |
| **24** | 05.09.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 86.90.9 – деятельность учреждений скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля – 49 лет. | Повреждения в результате противоправных действий других лиц. | При транспортировке пациента, пациент нанес тростью удар в голову водителя. | Прочие. | Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников учреждения. |
| **25** | 14.09.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.20 – строительство жилых и нежилых зданий. Монтажник – 26 лет. | Падение с высоты. | При выполнении работ по монтажу опалубки колонны, пострадавший оступился и упал с высоты. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Провести внеочередную проверку знаний руководителям и работникам рабочих профессий.2. Оборудовать места производства работ средствами коллективной зашиты. |
| **26** | 26.09.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти.Слесарь-ремонтник 4 разряда – 48 лет. | Дорожно-транспортное происшествие. | В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия, пострадавший упал на пол прохода автобуса. | Нарушение правил дорожного движения. | Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия. |
| **27** | 19.10.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | [46.72.2](https://www.list-org.com/list?okved2=46.72.2) - Торговля оптовая металлами в первичных формах. Кладовщик – 38 лет | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли (удары падающими предметами и деталями при работе с ними). | При производстве погрузочно-разгрузочных работ произошло падение кладочной сетки на пострадавшего. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников филиала.2. Разработать технологическую карту для организации работ по погрузке-выгрузки сетки арматурной в пачках.3. Ознакомить с разработанной технологической картой работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы. |
| **28** | 24.10.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Машинист бульдозера – 54 года. | Падение при разности уровней высот (с транспортного средства). | Расследуется по заявлению. Во время выполнения земляных работ по технической рекультивации кустовой площадки, в темное время суток, при спуске с бульдозера пострадавший ошибочно (неверно) воспользовался штатной подножкой и произведя попытку спрыгивания с ходовой части бульдозера либо не удержав равновесия, совершил падение с рамы бульдозера на землю. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников под подпись.2. Провести внеплановый инструктаж работникам, занятым производством земляных работ, о недопущении изменения зоны работ.3. Проработать с проектной организацией возможность обустройства искусственного освещения кустовых площадок на которых производятся работы по технической рекультивации. |
| **29** | 30.10.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 28.1 – производство строительных металлических конструкций и изделий.Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети – 43 года. | Падение с высоты. | Расследуется по заявлению. При проведении подготовительных работ пострадавший самостоятельно поднялся на опору ВЛ 6кВ для монтажа блочка, при спуске с опоры произошло падение. | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников организации посредством проведения внепланового инструктажа.2. Обеспечить безопасность работников при осуществлении технологических процессов, на границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, устанавливать защитные ограждения, сигнальные ограждения и знаки безопасности. |
| **30** | 13.11.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.Продавец – 21 год. | Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания. | На территории склада грубой приемки товара, пострадавший взял коробку с плиткой, начал движение и споткнулся о стреппинг ленту, в результате чего ударился головой о металлическую опору. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1. Провести внеочередное обучение и проверку знаний требований охраны труда пострадавшему.2. Провести сотрудникам внеплановый инструктаж по охране труда с фокусом на причины произошедшего несчастного случая.3. Обеспечить надлежащий пропускной режим на территорию склада.4. Разработать процедуры управления профессиональными рисками исходя из специфики деятельности. |
| **31** | 20.11.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Машинист бульдозера 7 разряда – 51 год. | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся, предметов, деталей, машин. | В РММ базы при проведении работ по ремонту навесного оборудования бульдозера, демонтажу рукава высокого давления от гидроцилиндра получил травму лица и головы. | Использование пострадавшего не по специальности. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников под подпись.2. Провести внеплановый инструктаж работникам, занятым производством ремонтных работ, о недопущении расширения зоны работ.3. Пересмотреть технологическую карту «Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания ЯМЗ-238» в части конкретизирования операций и исполнителей работ.  |
| **32** | 21.11.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.Водитель автомобиля – 55 лет. | Повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды. | Пострадавший в месте стоянки техники, лег спать в спальном отсеке кабины автомобиля, при этом двигатель автомобиля был заглушен, а включен штатный автономный отопитель. После того, как проснулся решил закурить, для чего переместился из спального отсека на пассажирское сидение и приоткрыл правое ветровое окно. В момент, когда зажег зажигалку произошла вспышка огня, при этом пострадавший получил ожоги. | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников под подпись.2. Провести внеплановый инструктаж в объеме программы инструктажа по охране труда по основной профессии всем водителям автомобилей.3. Запретить проживание водителей в спальных отсеках кабин автомобилей на объектах строительства при наличии специально организованных мест для проживания персонала. |
| **33** | 24.11.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 09.10.9 – предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. Электросварщик, ручной сварщик – 34 года. | В стадии расследования. | В здании РММ при невыясненных обстоятельствах произошел взрыв ёмкости на автомобиле Камаз (установка насосная для кислотной обработки скважин), повлекший частичное разрушение здания РММ, в результате чего пострадавший получил травмы.  | В стадии расследования. | В стадии расследования. |
| **34** | 05.12.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий. Директор – 44 года. | Обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц, складированных товаров. | При проведении ревизии и учета строительного материала в складском помещении, произошло падение пачки облицовочных панелей, в результате пострадавший получил травмы. | Прочие. | Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников под подпись. |
| **35** | 08.12.2020Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 42.11 – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.Водитель автомобиля – 56 лет. | Падение на ровной поверхности одного уровня. | На объекте «Жилой городок» пострадавший вследствие падения на спину получил травму. | Прочие. | Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников под подпись. |
| **36** | 09.12.2020Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 09.10.1 – предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 5 разряда – 34 года. | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся, предметов, деталей, машин. | На кустовой площадке при демонтаже противовыбросового оборудования на буровой установке пострадавший упал с высоты. | Нарушение технологического процесса, выразившееся в демонтаже элементов превенторной установки с нижней части. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников, осуществляющих работы по бурению скважин.2. Провести внеплановый инструктаж персоналу буровых бригад с проработкой на рабочих местах безопасных приемов работ при демонтаже противовыбросового оборудования.3. Обеспечить контроль со стороны ответственных лиц за безопасным производством работ. |
| **37** | 24.12.2020Групповой несчастный случай, пострадавших – 1 человек с тяжелым исходом. | 11.10.11 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа.Водитель автомобиля – 52 года.Водитель автомобиля – 30 лет. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами. | Во время производства работ по замене колеса произошло произвольное движение освещающего автомобиля, в результате которого пострадавшие получили травмы. | В стадии расследования. | В стадии расследования. |