**Анализ травматизма в организациях города Сургута**

**за I полугодие 2020 года**

В I полугодии 2020 года в организациях города Сургута произошло   
26 несчастных случаев с тяжёлыми и смертельными последствиями, в которых пострадало 32 человека, 11 из которых погибло.

Анализируя количество зарегистрированных несчастных случаев и пострадавших в них работников за аналогичный период прошлого года, наблюдается снижение общего количества несчастных случаев на 13% и снижение количества пострадавших смертельно на 27%.

*Количество несчастных случаев происшедших в организациях города Сургута*

*в I полугодии 2020 года (включая случаи на производстве и не связанные с производством)*

Из общего количества несчастных случаев, зарегистрированных в I полугодии 2020 года, связано с производством - 19 случаев, из них: 13 случаев с тяжелым исходом, 4 случая со смертельным исходом и 2 групповых несчастных случая.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается незначительный рост травматизма на производстве, количество производственных несчастных случаев увеличилось на 12%.

*Количество несчастных случаев, связанных с производством, происшедших*

*в организациях города Сургута в I полугодии 2020 года*

В I полугодии 2020 года травмы на производстве получили 25 работников организаций, из них погибло - 6 человек (24%).

*Количество травмированных работников в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и (или) смертельным исходом, происшедших в организациях города Сургута в I полугодии 2020 года*

Наиболее распространенная причина несчастных случаев на производстве - неудовлетворительная организация производства работ (22%) и нарушение технологического процесса (16%).

*Причины несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями,*

*происшедших в организациях города в I полугодии 2020 года*

Основными видами происшествий в отчетном периоде явились:

- падение пострадавшего с высоты – 8 случаев, из них: 2 человека пострадали при падении на поверхности одного уровня в результате спотыкания и ложного шага, 6 человек – при падении при разности уровней высот;

- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. – 3 случая.

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в I полугодии 2020 года в организациях города Сургута, по видам происшествий*

Наиболее травмоопасной отраслью в I полугодии явилась нефтегазодобывающая отрасль (47%) - 9 несчастных случаев на производстве из 19.

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в I полугодии 2020 года в организациях города Сургута по отраслям экономики*

Наибольшее количество травмированных на производстве работников   
приходится на работников в возрасте от 41 до 50 лет и составляет 40% (10 человек), работников в возрасте от 51 до 60 лет пострадало 24% (6 человек).

*Распределение пострадавших в несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, происшедших в I полугодии 2020 года в организациях города Сургута,*

*по возрастным группам*

В несчастных случаях, не связанных с производством пострадало 7 работников, из них погибло – 5 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение в два раза как общего количества несчастных случаев, не связанных с производством, так и количества пострадавших со смертельным исходом. Основной причиной смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы.

*Количество несчастных случаев, не связанных с производством, происшедших*

*в организациях города Сургута в I полугодии 2020 года*

ИНФОРМАЦИЯ

о несчастных случаях на производстве, происшедших в организациях города Сургута

в II квартале 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата происшествия,  классификация НС, количество пострадавших | Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего | Вид происшествия | Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы | Причины несчастного случая, допущенные нарушения | Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем |
| 1 | 27.03.2020  Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 80.10 – деятельность частных охранных служб.  Стрелок – 53 года. | Воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или рабочей среды | На территории охраняемого склада, пострадавший почувствовал себя плохо, вышел на улицу и потеряв сознание упал. | Основная:  Прочие.  Сопутствующая:  Ненадлежащая организация работ по охране труда. | 1. Организовать проведение обучения «Оказание первой помощи пострадавшим».  2. Усилить контроль за проведением обучения по охране труда.  3. Провести внеплановый инструктаж. |
| 2 | 16.04.2020  Смертельный несчастный случай, пострадавший – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти. Столяр – 44 года. | В стадии расследования |  |  |  |
| 3 | 19.04.2020  Тяжелый несчастный случай, пострадавший – 1 человек. | 06.10.1 – добыча сырой нефти. Машинист экскаватора – 47 лет. | Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними | При выполнении работ по демонтажу вибропогружной установки со стрелы экскаватора (извлечение заклинившего нижнего пальца крепления) произошёл срыв лома с последующим ударом в лицо пострадавшему. | Нарушение технологического процесса. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.  2. Провести внеплановый инструктаж, внеочередное обучение и внеочередную проверку знаний должностных лиц и работников выполняющих работы по монтажу и демонтажу навесного оборудования дорожно-строительной техники. |
| 4 | 06.05.2020  Тяжелый несчастный случай, пострадавший – 1 человек. | 09.10.9 – предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 32 года. | Падение при разности уровней высот | При спуске по конструкции из труб и арматур, соединенных между собой электросваркой, произошел отрыв арматуры от трубы, за которую держался пострадавший. Работник упал с высоты 2-х метров. | Основная:  1.Неудовлетворительная организация производства работ.   1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории. 2. Неприменение работником СИЗ. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.  2. Провести внеплановое обследование производственных зданий.  3. Провести внеплановый инструктаж работникам. |
| 5 | 02.06.2020  Групповой несчастный случай, 2 человека со смертельным исходом. | 11.10.11 – добыча сырой нефти.  Бурильщик капитального ремонта скважин – 43 года;  помощник бурильщик КРС – 21 год. | Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов | При проведении работ по освоению скважин, пострадавшие поднялись на очистительную ёмкость наполненную нефтяной эмульсией и спустились в ее люк для отбора проб на обводненность, так как открыть вентиль пробоотборника, установленный на выкидной линии у ёмкости не удалось. Работники погибли в результате наступления асфиксии. | 1. Нарушение технологического процесса.  2. Неудовлетворительная организация производства работ.  3. Несовершенство технологического процесса. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников предприятия.  2. Разработать инструкцию по безопасной эксплуатации ёмкости очистительной.  3. Разработать параметры, определяющие момент окончания цикла освоения и начала отбора проб на обводненность.  4. Провести внеочередную проверку знаний персоналу бригад КРС.  5. Направить на внеочередную проверку знаний ответственных должностных лиц. |
| 6 | 04.06.2020  Групповой несчастный случай, пострадавших – 6 человек. | 43.11 – разборка и снос зданий.  Водитель автомобиля – 52 года; водитель автомобиля – 53 года; машинист экскаватора - 42 года; машинист бульдозера – 58 лет; сварщик – 54 года; водитель автомобиля – 34 года. | В стадии расследования |  |  |  |
| 7 | 13.06.2020  Тяжелый несчастный случай, пострадавший – 1 человек. | 45.21.1 – строительство зданий и сооружений.  Тракторист – 47 лет. | Падение при разности уровней высот. | Во время межсменного отдыха, во время сна, пострадавший упал с верхнего яруса кровати, и получил травму головы. | Прочие. | Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения всех работников. |