**Анализ травматизма в организациях города Сургута**

**за первое полугодие 2019 года**

В первом полугодии 2019 года зарегистрирован 31 несчастный случай с тяжёлыми последствиями, в которых травмированы 32 человека, в том числе 16 со смертельным исходом.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями осталось на прежнем уровне.

*Количество несчастных случаев, произошедших*

*в организациях города Сургута в первом полугодии 2019 года*

Из общего количества зарегистрированных несчастных случаев в первом полугодии 2019 года признаны связанными с производством 17 несчастных случаев: из них групповых несчастных случаев – 1, тяжёлых несчастных случаев – 13, со смертельным исходом – 3. В первом полугодии 2019 года наблюдается увеличение количества несчастных случаев, связанных с производством, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%. При этом, количество несчастных случаев со смертельным исходом увеличилось с 0 до 3, в то же время количество групповых уменьшилось с 2-х до 1-го несчастного случая.

*Количество несчастных случаев, связанных с производством, произошедших*

*в организациях города Сургута в первом полугодии 2019 года*

**Причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями**

**за первое полугодие 2019 года (случаи)**

Наиболее распространенными причинами несчастных случаев на производстве явились нарушение технологического процесса (23%) и неудовлетворительная организация производства работ (18%).

*Причины несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, произошедших в организациях города в первом полугодии 2019 года*

**Распределение несчастных случаев по видам происшествий (случаи)**

Основными видами происшествий в первом полугодии 2019 года явились падение, обрушение, обвалы предметов, материалов (18%) и падение пострадавшего с высоты (17%).

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, произошедших в первом полугодии 2019 года в организациях города Сургута, по видам происшествий*

**Распределение несчастных случаев по отраслям экономики**

Наиболее травмоопасными отраслями в первом полугодии 2019 года являются строительство (42%) и нефтегазодобывающая отрасль (23%).

*Распределение несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, произошедших в первом полугодии 2019 года в организациях города Сургута*

по отраслям экономики

**Распределение пострадавших по возрастным группам:**

Наибольшее количество травмированных работников в первом полугодии 2019 года приходится на работников в возрасте от 51 до 60 лет.

*Распределение пострадавших в несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями, произошедших в первом полугодии 2019 года в организациях города Сургута, по возрастным группам:*

Несчастные случаи на производстве, квалифицированные комиссией по итогам расследования как не связанные с производством, произошли по причине общих заболеваний. Наиболее распространённой причиной является смерть от заболеваний сердечно - сосудистой системы.

В первом полугодии 2019 года зарегистрировано 14 несчастных случаев, не связанных с производством, в которых пострадало 14 человек, из них 12 - со смертельным исходом, в том числе по причине общего заболевания – 11 человек.

*Анализ несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, произошедших в первом полугодии 2019 года в организациях города Сургута, не связанных с производством*

ИНФОРМАЦИЯ

о несчастных случаях на производстве, произошедших в организациях,

зарегистрированных на территории города Сургута

за II квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата происшествия.  классификация НС, количество пострадавших | Вид деятельности организации (ОКВЭД), где произошёл НС, профессия, должность. Возраст пострадавшего | Вид происшествия | Краткие обстоятельства, вид выполняемой работы | Причины несчастного случая, допущенные нарушения | Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению аналогичных происшествий, выполненных работодателем |
|
|  | 02.04.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 41.20 –  строительство жилых и нежилых зданий.  Монтажник – 42 года. | Удары случайными падающими предметами. | Падение пеноблока с высоты на голову работника. | Прочие, выразившиеся в падение части пеноблока с крыши под воздействием сильного порыва ветра. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников организации.  2. Провести внеплановый инструктаж всем работникам организации.  3. Разработать карты рисков по каждой профессии с учетом обстоятельств данного случая.  4. В должностную инструкцию мастера СМР внести контроль соответствия рабочих мест требованиям безопасности, соблюдения работниками требований безопасности, применения ими спецодежды и СИЗ. |
|  | 03.04.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.21 - производство общестроительных работ.  Электромонтёр - 34 года. |  | Падение с опоры путем зацепа провода автотранспортным средством. | В стадии расследования. |  |
|  | 04.04.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11 – добыча сырой нефти.  Монтажник по монтажу стальных и железобетон-ных конструкций–  57 лет. | Падение при разности уровней высот и на глубину. | При проведении работ на высоте, спустившись на профлист подвесного потолка,  провалился в люк в подвесном потолке. | Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников организации.  2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда  монтажникам по монтажу стальных и железобетонных конструкций, осуществляющим работы на высоте.  3. Провести внеочередную проверку знаний в объёме должностных обязанностей по охране труда мастеру строительных и монтажных работ.  4. Провести внеочередное обучение и проверку знаний требований охраны труда при работе на высоте пострадавшему монтажнику. |
|  | 08.04.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек | 45.31  Электросвар-щик ручной сварки –  55 лет. | Падение при разности уровней высот (со строительных лесов). | Работник спускался по наружной части вышки без использования страховки, оступился, руки соскочили, и работник упал с высоты 2,8 м на землю. | Неприменение работником средств индивидуальной защиты, неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении должностных инструкций производителя работ. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников организации.  2. Провести внеплановый инструктаж с работниками организации по итогам расследования несчастного случая.  3. Обеспечить выполнение должностными лицами и работниками организации требований технических и локальных нормативных актов по охране труда.  4. Обеспечить использование работниками организации необходимых СИЗ, укомплектование системами позиционирования, включающей страховочную привязь.  5. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на всех рабочих местах и ознакомление с её результатами всех работников.  6. Обеспечить своевременное проведение 3-х ступенчатого контроля за состоянием охраны труда.  7. Обеспечить рабочие места знаками безопасности, наглядной информацией. |
|  | 09.04.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 41.20  Монтажник –  30 лет. | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего. | При работе на строительных лесах, произошло падение молотка с высоты, на пострадавшего. | Нарушение технологии производства работ. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников организации.  2. Провести внеплановый инструктаж работникам выполняющих РПО.  3. Фасады и строительные леса на объекте закрыть защитной сеткой с ячеей размером не более 5x5 мм.  4. Обеспечить рабочих, допущенных к производству работ на высоте со строительных лесов, с использованием ручного инструмента, СИЗ. |
|  | 22.04.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 11.10.11  Слесарь по ремонту автомобилей–  51 год. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними). | При проведении работ по регулировке тормозной системы автомобиля, пострадавший наклонился к переднему мосту, опираясь телом сверху на правое переднее колесо, свешиваясь вниз головой, стоя на ногах. В результате, пострадавшего сдавило между колесом и крылом автомобиля. | Нарушение технологического процесса. | 1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников организации.  2. Осуществить проведение внепланового инструктажа по инструкции по охране труда слесарям по ремонту автомобилей. |
|  | 23.04.2019  Групповой несчастный случай, пострадавших – 2 человека. | 80.10 – деятельность частных охранных служб.  Охранник – 27 лет.  Охранник– 53 года. | Дорожно-транспортное происшествие. |  | В стадии расследования. |  |
|  | 26.04.2019  Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборуд-ования –51 год. | Воздействие электрического тока. | При проведении работ по выявлению неисправности в электросети на объекте, произошло воздействие электрического тока на пострадавшего. | Нарушение работниками трудовой и производственной дисциплины. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников организации.  2.Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты.  3.Провести внеочередную проверку знаний персоналу.  4. Провести внеплановый инструктаж по охране труда всему электротехническому персоналу. |
|  | 29.04.2019  Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | Машинист автомобиль-ного крана –  50 лет. |  | При проведении погрузочно-разгрузочных работ, произошло опрокидывание крана. | В стадии расследования. |  |
|  | 02.05.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 45.01 - торговля оптовая и розничная  Вышкомонтажник 4 разряда (стропальщик 5 разряда) –  21 год. | Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними). | При проведение погрузочно-разгрузочных работ произошёл скат железобетонной плиты на нижние конечности пострадавшего. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников организации.  2.Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда ответственным должностным лицам.  3. Всем работникам, занятым производством вышкомонтажных работ провести внеплановый инструктаж по охране труда.  4. Перед выполнением работ повышенной опасности инструктировать персонал безопасным методам работы.  5.Пострадавшего работника направить на повторное изучение инструкций по охране труда и внеочередную проверку знаний требований ОТ и ПБ. |
|  | 13.05.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | Мастер –  25 лет. | Дорожно-транспортное происшествие. |  | В стадии расследования. |  |
|  | 16.05.2019  Тяжелый несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий.  Электро-газосварщик –  53 года. | Воздействие огня и пламени. | При выполнении в закрытом пространстве одновременно электросварочных и газопламенных работ, произошла утечка газа, в результате которого произошел взрыв. | Неудовлетворительная организация производства работ. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения работников организации.  2. Обеспечить постоянный контроль со стороны непосредственных руководителей за ходом выполнения производства работ с соблюдением требований безопасности, а также за соблюдением работниками производственной, трудовой дисциплины и охраны труда в том числе за применением СИЗ.  3. Провести внеочередное обучение и проверку знаний по программе для электрогазосварщика пострадавшему работнику.  4. Провести внеочередную проверку знаний в объёме должностных обязанностей по охране труда механику земснаряда. |
|  | 07.06.2019  Смертельный несчастный случай, пострадавших – 1 человек. | Водитель вездехода –  49 лет. | Утопление | При вхождении вездехода в реку передняя правая сторона провалилась, вездеход начал разворачиваться по течению и затем перевернулся, вследствие чего работник утонул. | 1.Неприменение работником средств индивидуальной защиты.  2.Неудовлетворительная организация производства работ. | 1.Обстоятельства и причины несчастного случая со смертельным исходом довести до сведения работников организации.  2.Провести внеочередную проверку знаний в объёме должностных обязанностей по охране труда начальнику участка.  3. Провести внеплановый инструктаж по охране труда для водителей вездеходов.  6. Обеспечить контроль со стороны непосредственных руководителей и специалистов за соблюдением режима труда и отдыха работников организации и  ходом выполнения производства работ с соблюдением требований правил и норм безопасности, соблюдением работниками производственной, трудовой дисциплины и охраны труда. |