**Информационное сообщение**

(Молния)

**Дата несчастного случая:** 17.10.2022.

**Вид экономической деятельности:**

49.4 - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

**Профессия:** водитель вездехода 6 разряда.

**Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай:** местом происшествия является помещение, расположенное в одноэтажном здании автостоянки закрытого типа. Здание предназначено для проведения технического обслуживания, ремонта и стоянки транспортных средств. Площадь помещения – 956,3 кв.м. Напольное покрытие – бетонные плиты.

**Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** снегоболотоход гусеничный ТГМ 21-02, 2017 года выпуска.

**Обстоятельства несчастного случая:** при выполнении ремонтных работ   
на снегоболотоходе гусеничном ТГМ 21-02, водитель вездехода 6 разряда потерял равновесие и упал на землю с кузова снегоболотохода гусеничного, после чего потерял сознание.

**Последствия:** закрытая черепно-мозговая травма, степень тяжести повреждения здоровья – тяжелая.

**Вид происшествия:** падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели,   
со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

**Причины несчастного случая:**

**Основная:** Несовершенство технологического процесса, а именно недостатки   
в изложении требований безопасности в технологической документации, выразившееся в не указании в Технологической карте мест подъема и спуска работника при ремонте транспортного средства.

**Сопутствующие:**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, а именно необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся   
в необеспечении соблюдения водителем вездехода 6 разряда требований инструкций по охране труда при выполнении им работы.

2. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, а именно неосторожность, невнимательность, поспешность водителя вездехода 6 разряда, выразившееся в перемещении при выполнении работ   
по верхнему борту снегоболотохода с последующим падением.