МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«	25	»	06	20	26		№	489	

Об установлении целевого 
уровня снижения в сопоставимых 
условиях суммарного объема 
потребляемых энергетических 
ресурсов и воды на очередной 
трехлетний период 2027 – 2029 годов 
по отношению к базовому 2025 году 
для муниципального казенного 
учреждения «Наш город»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ               «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                      и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых            ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации               от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций                      по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686   «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:
1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на очередной трехлетний период 2027 – 2029 годов по отношению к базовому 2025 году                 для муниципального казенного учреждения «Наш город» согласно приложению.
2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города 					            В.В. Малыхин

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от ____________ № ______

Целевой уровень снижения 
в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды 
на трехлетний период 2027 – 2029 годы для муниципального казенного учреждения «Наш город»

Наименование здания, строения, сооружения, адрес, площадь	Потребляемый ресурс	Единица измерения	Удельное годовое значение
(2025 год)	Целевой уровень экономии
на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)	
					на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
1. Общественный 
центр в поселке Снежный по адресу:
город Сургут, 
улица Белоярская, 
дом 2/1, площадь 
542,5 кв. м	тепловая энергия
на отопление
и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	требование
по снижению потребления 
не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	горячая вода	м3/чел	требование
по снижению потребления 
не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	холодная вода	м3/чел	3,23	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	электрическая энергия	кВтч/м2	25,68	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
2. Офис, по адресу:
город Сургут, 
улица Декабристов, 
дом 5, площадь 
427,5 кв. м	тепловая энергия
на отопление
и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	32,94	1%	32,86	32,77	32,59	
	горячая вода	м3/чел	требование 
по снижению потребления 
не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	холодная вода	м3/чел	3,07	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	электрическая энергия	кВтч/м2	50,61	4%	50,15	49,70	48,79	
3. Пункт по работе 
с населением № 10, 
по адресу: город Сургут,                    улица Нагорная, 
дом 7, площадь 
146,6 кв. м	тепловая энергия
на отопление
и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	19,47	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	горячая вода	м3/чел	требование 
по снижению потребления 
не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	холодная вода	м3/чел	2,25	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	электрическая энергия	кВтч/м2	18,26	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
4. Пункт по работе 
с населением № 14,
по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, 
дом 74а, площадь 
132,6 кв. м	тепловая энергия
на отопление
и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	41,84	3%	41,53	41,22	40,60	
	горячая вода	м3/чел	требование 
по снижению потребления 
не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	холодная вода	м3/чел	0,14	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	электрическая энергия	кВтч/м2	14,06	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
5. Пункт по работе 
с населением № 16,
по адресу: город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 2, площадь 
102,5 кв. м	тепловая энергия
на отопление
и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	28,16	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	горячая вода	м3/чел	требование 
по снижению потребления 
не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	холодная вода	м3/чел	1,26	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	электрическая энергия	кВтч/м2	16,38	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
6. Пункт по работе 
с населением № 25,
по адресу: город Сургут, улица Лермонтова, 
дом 7, площадь 
171,9 кв. м	тепловая энергия
на отопление
и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	34,29	1%	34,18	34,06	33,83	
	горячая вода	м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	холодная вода	м3/чел	0,13	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	электрическая энергия	кВтч/м2	15,12	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
7. Пункт по работе 
с населением № 31, 
по адресу: город Сургут, улица Грибоедова, 
дом 3, площадь 
136 кв. м	тепловая энергия
на отопление
и вентиляцию	Втч/м2/ГСОП	24,21	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	горячая вода	м3/чел	требование 
по снижению потребления 
не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	холодная вода	м3/чел	2,11	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	
	электрическая энергия	кВтч/м2	29,69	0%	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	здание эффективно. Требование 
не устанавливается	

Примечание: ГСОП – градусо-сутки отопительного периода.